※データを作成する前にお読みください。

【デザイン入稿について】
デザインは各パーツごとに分けてご入稿いただきますようお願い致します。
同zip内「layout_〇.ai」は、デザインをまとめて作成できるファイルです。そのままご入稿はできませんのでご注意ください。


【各パーツについて】
総柄Tシャツは、【前身頃・後見頃・右袖・左袖・襟ぐり・伏せテープ】で構成されます。

【前身頃・後見頃】…胴の部分の前、後ろになります。一番プリント範囲の広い箇所なので、目立たせたいデザインやキャラクターをデザインするのがおススメです。

【右袖・左袖】…右と左それぞれの袖になります。パーツ上部(山なりになっている側)が肩部分。パーツ下部(フラットな線になっている側)が袖口になります。

【襟ぐり】…首元、リブ部分になります。
※細いパーツのためデザインずれが発生します。必ずベタぬり（文字や絵柄などのない状態）のデザインをご入稿ください。

【伏せテープ】…Tシャツの内側の右袖・首の後ろ部分・左袖にまたがるパーツになります。着用状態ではデザインは見えませんが、畳んでいる際やハンガーにかけている際には見えるパーツになります。
※細いパーツでデザインずれが発生するため、デザインツール内の「スタンプ」機能のみご利用いただけます。


【テンプレート内の線について】
・黄緑色の線＝商品の実寸・仕上がり線
・グレーの点線=生地の裁断ライン
・ピンク色の線＝塗りたしライン（全面印刷させたいデータはこの線まで覆うように配置してください。）
・水色の線=大事な文字・デザインはこの線の内側に収めてください。
・オレンジの点線＝仕上がり後のステッチ(縫い糸)線です。ロゴマークや文字など大事なデザインが重ならないようにご注意ください。

【柄の位置合わせについて注意点】
生地には伸縮性があり、また加工の特性上プリントを行うときと生地を縫い合わせる段階で多少のズレが発生致します。
そのため、パーツとパーツの際の厳密な柄合わせはご対応致しかねます。 あらかじめ、柄合わせが必要のないデザインをご用意ください。 
また、 3cm程度の余裕を持ったデータご入稿をお願い致します。
※加工特性上、生地全体に熱をかけることで全体的に約1〜2cmほど縮む場合がございます。

とくに下記のようなデザインはお避け下さい。
★リブ、袖口、輪郭、縫い目に沿って縁取り・文字を入れる
★胴体を一周または前後の身頃をまたいでデザインを配置

仕上がり線等はあくまで目安としてください。


【その他】
・本テンプレートは予告なく改定することがありますので、ご注文の際には最新のテンプレートをダウンロードしてください。